附件2
江西师范大学校内分散采购项目公告表
	项目名称
	剧毒品仓库第一期升级补充改造
	项目预算金额
	四万零四百六十元

	申购单位
	资产与实验室管理处（盖章）
	经办人
	余杰皓
	联系方式
	15600565682

	开标时间
	2026年7月31日14点30分
	开标地点
	先骕楼5511
	评标方法
	最低价评标法☑

	采购明细
	采购需求
（产品参数、交货期、
质保期、服务期等）
	预算单价（元）
	数量
	预算总价（元）
	供应商资格条件

	防爆半球摄像机
	1星光级低照度，有效像素不低于400万，靶面尺寸不小于1/2.7"。
2宽电压设计支持用户定制交直流 POE供电方式。
3整体304不锈钢材质，视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，具备在氢氟酸环境使用。
4防护等级：IP68。
5防爆认证: ExdIICT6Gb /ExtDA21IP68T80℃。
5.6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	4500
	1台
	4500
	无

	防爆入群双鉴探测器
	1外壳釆用碳钢无缝焊接成型，表面高速抛光后粉末静电喷塑。
2所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质。
3内置红外对射，配置专用强透性防爆玻璃。
4传感元件：双元热释电红外传感器。
5探测能力：12m(25℃)/角度110°。
6含设备安装及实现其功能所必须的辅材。
	3900
	1台
	3900
	

	报警主机配备防拆声光报警器
	壳体采用ADC12-T6低压铸造成型，表面橘纹喷塑处理，钢化玻璃面板，LED光源，报警声级≥100dB。
	1000
	1台
	1000
	

	防区键盘新增报警软件
	1.报警信息接收与联动。
2.报警时可联动声音提示、弹窗图像及地图定位，提升应急响应速度。
3.可与报警设备、门禁设备、可视对讲等网络监控设备配套使用的软件。
	1000
	1项
	1000
	

	监控硬盘
	1.容量：8TB；接口类型：SATA 6Gb/s；
2.硬盘类型：监控级硬盘，支持 7×24 小时不间断连续录像工作；
3.适配网络硬盘录像机 NVR，满足多路视频码流并发读写；
	3200
	1块
	3200
	

	监控显示器
	1.屏幕尺寸：31.5 英寸，16:9，IPS 液晶面板；
2.分辨率：1920×1080（1080P 全高清）；
3.输入接口：HDMI、VGA，兼容 NVR、安防客户端主机信号输出；
4.支持 7×24 小时不间断长时间值守运行，适配安防监控场景；
	2000
	1台
	2000
	

	高拍仪
	1.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄。（提供第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件并加盖原厂公章）
2.俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅。
3.主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围
	1200
	1台
	1200
	

	玻璃贴膜
	从物理层面阻断外部视线窥探，防止危化品存储信息外泄
	500
	1项
	500
	

	不锈钢防爆摄像头支架
	1.材质：采用304 不锈钢，具备优良防腐、防锈性能，适应室外潮湿、腐蚀环境；
2.产品用途：配套防爆摄像机安装使用，适用于易燃易爆危险场所；
3.表面处理：不锈钢原色 / 拉丝处理，无需喷涂，耐盐雾、耐雨水侵蚀；
	300
	6个
	1800
	

	防爆接线盒
	1.隔爆型防爆结构，壳体可选 304 不锈钢 / 铸铝合金，配备电缆引入接头，内部设有接线端子；适用于易燃易爆危险区域监控线缆转接，防腐防水。
	600
	16个
	9600
	

	电缆（200米/卷）
	1.RVV 3×4.0mm² 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆；导体 3 芯，单芯截面积 4.0mm²；额定电压 300/500V，铜芯材质，绝缘护套阻燃，适用于室内外安防设备供电敷设。
	4000
	1卷
	4000
	

	监控网线
	1.CAT6A 超六类网线，4 对 8 芯无氧铜导体，单芯 0.5mm，带宽≥500MHz，支持万兆网络传输；PVC 外护套，适合监控、安防设备网络信号传输，可穿管敷设。
	800
	2箱
	1600
	

	镀锌管
	1.冷轧钢带双面镀锌，配套紧定式直接、弯头、管卡；
	30
	30根
	900
	

	防爆挠管
	1.两端防爆螺纹接头；用于防爆设备与穿线钢管柔性过渡连接，具备防爆、防水、耐腐蚀特性，
	300
	16根
	4800
	

	合计总价：40460元





附件4
江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表
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	（盖章）
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	投标明细
	响应需求
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	                                         合计总价：


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。
2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。
3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。
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